[Вопрос]

Путевые работы по срочности выполнения бывают:

неотложные

первоочередные

планово - предупредительные

узкоцелевые (самостоятельные)

комплексные

выполняемые с применением машин

[Вопрос]

По назначению и характеру технологических операций планово-предупредительные работы подразделяются:

неотложные

первоочередные

планово - предупредительные

узкоцелевые (самостоятельные)

комплексные

выполняемые с применением машин

[Вопрос]

В зависимости от используемых технических средств путевые работы делятся:

неотложные

первоочередные

выполняемые с применением машин

комплексные

выполняемые с помощью механизированного инструмента

выполняемые укрупненной бригадой

выполняемые с помощью ручного инструмента

выполняемые малой группой

[Вопрос]

К какому виду работ относится замена остродефектных рельсов

Неотложные

Первоочередные

Планово-предупредительные

[Вопрос]

К какому виду работ относится устранение слитых зазоров подряд в более чем 2-х рельсовых стыках подряд в период ожидания повышения температур?

Неотложные

Первоочередные

Планово-предупредительные

[Вопрос]

В зависимости от численности путевой бригады работы делятся

неотложные

первоочередные

планово - предупредительные

выполняемые укрупненной бригадой

выполняемые малой группой

основные

заключительные (отделочные)

[Вопрос]

В зависимости от связи с движением поездов путевые работы различаются:

выполняемые с применением машин

выполняемые с помощью механизированного инструмента

выполняемые с помощью ручного инструмента

выполняемые в интервалы времени между поездами

выполняемые в технические перерывы, заложенные в график движения поездов

выполняемые в специально предоставляемые окна

подготовительные

основные

[Вопрос]

С целью сокращения времени выполнения отдельной работы или комплекса работ, связанных с нарушением целостности или ослаблением пути, не позволяющими пропускать поезда с установленной скоростью движения , в технологических процессах все работы и отдельные операции делятся на:

Подготовительные

выполняемые в специально предоставляемые окна

основные

заключительные (отделочные)

выполняемые с применением машин

выполняемые с помощью ручного инструмента

выполняемые с помощью механизированного инструмента

[Вопрос]

К какому виду работ относится устранение отступлений IV степени в содержании рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона?

Неотложные

Первоочередные

Планово-предупредительные

[Вопрос]

К какому виду работ относится замена остродефектных остряков на стрелочных переводах?

Первоочередные

Неотложные

Планово-предупредительные

[Вопрос]

К неотложным работам относятся:

Устранение слитых зазоров в шести рельсовых стыках подряд в период ожидания повышения температуры

Устранение слитого зазора в одном стыке в период ожидания повышения температуры

Устранение 2-х максимально растянутых зазоров подряд в период ожидания повышения температуры

[Вопрос]

К какому виду работ относят устранение разрывов в стыках из-за среза стыковых болтов?

Планово-предупредительные

Первоочередные

Неотложные

[Вопрос]

Как производиться устранение неисправностей, приравненных к отступлениям IV степени по показаниям путеизмерительного вагона?

В течении 2-3х дней

В течении недели

Немедленно

[Вопрос]

К какому виду работ относится устранение неисправностей пути, которые либо сами по себе либо при стечении неблагоприятных обстоятельств могут стать угрожающими для безопасности движения поездов?

Планово-предупредительные

Неотложные

Первоочередные

[Вопрос]

В течении какого времени должны быть устранены неисправности пути, которые непосредственно не угрожают безопасности движения поездов, но могут перерасти в таковые, в период до очередной проверки пути если их не ликвидировать?

В течении 10 дней после обнаружения

В течении 2-3-х дней после обнаружения

В течении 3-5-и дней после обнаружения

Незамедлительно

[Вопрос]

В течении какого времени необходимо ликвидировать просадку пути с выплеском (не являющуюся отступлением IV степени или приравненным к ним)?

В течении 2-3х дней после обнаружения

В течении месяца

Незамедлительно

[Вопрос]

К каким работам относится устранение отступлений III степени в содержании рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона

Первоочередные

Планово-предупредительные

Неотложные

[Вопрос]

К какому виду относятся работы, направленные на предупреждение появление неисправностей пути вызывающих уменьшение установленных скоростей движения поездов?

Первоочередные

Планово-предупредительные

Неотложные

К какому виду относятся работы, направленные на устранение небольших по размерам, но часто повторяющихся по протяжению пути отступлений II степени в содержании рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона?

Первоочередные

Планово-предупредительные

Неотложные

К какому виду относятся работы по закреплению ослабленных болтов

Первоочередные

Планово-предупредительные

Неотложные